УТВЕРЖДЕНА

распоряжением Администрации

Баевского района

от 22.09.2014 № 48-р

# Инструкция

# о мерах пожарной безопасности в архивном отделе

# Администрации Баевского района Алтайского края

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, Специальными правилами пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.01.2009 № 3.

Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности, выполнение которых обязательно для всех работающих в архивном отделе.

Сотрудники архивного отдела обязаны знать и строго выполнять настоящую инструкцию, в случае возникновения пожара немедленно принять меры к его ликвидации, спасению людей и ценного имущества.

Ответственность за пожарную безопасность помещений архивного отдела возлагается на начальника архивного отдела.

# I. Требования к помещению и оборудованию архива

1. По пожарной опасности помещения архивов относятся к категории "В". Хранилища должны размещаться в зданиях не ниже II степени огнестойкости.

2. Двери хранилищ обиваются железом или другим огнестойким материалом.

3. При наличии в хранилище окон и расположении хранилища на цокольном или на первом этаже окна закрываются металлическими распашными решетками.

4. Высота хранилища принимается в зависимости от технологического оборудования, но не менее 2,25 метра.

5. Хранилища оборудуются металлическими стационарными стеллажами с соблюдением установленного для архивов порядка их размещения:

- ширина главных проходов (между рядами стеллажей) - 120 см;

- ширина межстеллажных проходов - 75 см;

- расстояние между полками по высоте - переменное, но не менее 40 см;

- расстояние между стеной и стеллажами, параллельными стене, - 75 см;

- расстояние между стеной и торцом стеллажа - 45 см;

- расстояние от пола до нижней полки стеллажа - не менее 20 см.

6. Светильники, электрощиты и распределительные устройства в основных помещениях архивов должны быть закрытого исполнения. Распределительные электрощиты, предохранители и отключающие рубильники устанавливаются только вне хранилищ.

# II. В целях предупреждения пожара или возгорания в помещениях

# архивного отдела запрещается:

1. Курить и пользоваться открытым огнем, курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

2. Пользоваться нагревательными приборами (электроплитами, электрочайниками, электрокипятильниками и электрообогревателями с открытой спиралью).

3. Производить переоборудование электрических сетей и устройство всякого рода временной электропроводки и удлинителей, заменять предохранители промышленного производства самодельными.

4. Оставлять без присмотра включенными в электросеть компьютеры, электроприборы, аппараты, установки, радиоприборы, настольные лампы и другое оборудование.

5. Производить облицовку стен горючими отделочными материалами, полов покрытиями, не имеющими сертификата безопасности.

6. Загромождать основные и запасные эвакуационные выходы: коридоры, проходы, лестничные клетки, подступы к средствам пожаротушения, проходы между стеллажами, столами, оборудованием и другими материалами.

7. Хранить в помещениях пустые и полные газовые баллоны, сверхнормативные запасы легковоспламеняющихся жидкостей.

8. Размещать на чердаках и технических этажах производственные мастерские и склады для хранения легковоспламеняющихся веществ, а также других огнеопасных и взрывчатых веществ без согласования с государственным пожарным надзором.

9. Нарушать состояние электрической проводки (заклеивать ее бумагой, материей, нарушать изоляцию, завешивать плакатами розетки, обертывать электрические лампы бумагой и т.д.).

10. Оставлять помещение после окончания работы неубранным от горючих материалов (отходов бумаги и т.д.).

11. Закрывать рабочие комнаты после окончания рабочего дня без предварительного осмотра помещений лицом, ответственным по распоряжению за пожарную безопасность.

# III. Содержание помещений

1. Во всех помещениях после окончания работы электрическое освещение должно быть выключено, а электрическая сеть обесточена.

2. Все окна и форточки в помещениях по окончании рабочего дня должны быть плотно закрыты и заперты.

3. Производить ежедневный противопожарный осмотр помещений после окончания рабочего дня.

4. Все ремонтно-строительные и монтажные работы в помещениях архивного отдела производить только после согласования с пожарной охраной.

5. В коридорах на видных местах должны быть вывешены плакаты эвакуации и стрелки-указатели запасных выходов для эвакуации людей в случае пожара.

6. Запрещается устанавливать в коридорах, на выходах из помещений какие ни было предметы, препятствующие движению людей, сужающие расчетную ширину эвакуационных проходов и выходов.

7. Все помещения в зависимости от их назначения должны быть укомплектованы средствами пожаротушения и оборудованы соответствующим видом пожарной сигнализации.

# IV. Содержание средств пожаротушения

1. Запрещается использовать средства пожаротушения для хозяйственных нужд.

2. Все средства пожаротушения и извещения о пожаре должны постоянно содержаться в исправном состоянии и в полной готовности к действию для ликвидации пожара.

# V. Подготовка и действия сотрудников при возникновении пожара

1. Все сотрудники архивного отдела должны знать места расположения средств пожаротушения и правильно их применять. Проходить инструктаж и периодически обучаться приемам пользования средствами пожаротушения.

2. Каждый сотрудник при обнаружении загорания обязан немедленно сообщить в ОГПС-11 (пожарная часть) по телефону 01 и в ЕДДС района по телефону 22-3-00.

3. Принять срочные меры к ликвидации загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения и одновременно приступить к эвакуации людей и материальных ценностей с обеспечением сохранности документов согласно планам эвакуации.

4. Требования пожарной безопасности, предъявляемые сотрудниками государственного пожарного надзора, должны выполняться в установленные сроки.